




Астра 1.7




Астра 1.8




Идека




Микроты коммутаторы



Альт



Винда



Пве


УСТАНОВКА АСТРЫ

После подключения USB накопителя и загрузки установщика операционной системы, появляется меню с выбором способа установки. Необходимо выбрать способ “Графическая установка”


Для продолжения установки необходимо прочитать и согласиться с лицензионным соглашением:




Далее необходимо выбрать способ переключения раскладки клавиатуры:




В данном поле нужно указать имя компьютера, которое будет использоваться для обнаружения в локальной сети:




Необходимо придумать имя для учетной записи администратора:




Необходимо два раза повторить пароль для нашего пользователя:




Устанавливаем подходящий часовой пояс:




Далее необходимо разметить диск. В данном случае мы выберем вариант “Авто - использовать весь диск”. При таком варианте система автоматически создаст на диске необходимые для работы разделы:




Далее необходимо выбрать диск на который будем устанавливать операционную систему:




Так как в данный момент мы рассматриваем упрощенную  установку и настройку операционной системы, выберем вариант “Все файлы в одном разделе” и продолжим:




На следующем этапе система предложит нам записать изменения на диск. Выбираем значение “Да” и продолжаем:




На последнем этапе необходимо проверить, что все разделы создались корректно. Если все правильно, записываем изменения на диск:




Далее необходимо выбрать пакеты, которые могут пригодиться при работе в операционной системе:




На этом шаге необходимо выбрать версию Astra Linux в зависимости от типа приобретенной лицензии:




В зависимости от потребностей, можно включить или отключить дополнительные функции в операционной системе:




На данном шаге необходимо указать устанавливать ли загрузчик GRUB. Так как у нас на ПК только один Linux дистрибутив, устанавливаем загрузчик в главную загрузочную запись:




Затем необходимо дважды ввести  пароль системного загрузчика GRUB:



Установка операционной системы завершена. После нажатия кнопки “Продолжить” операционная система перезагрузится:



После перезагрузки отобразиться экран с полями авторизации пользователя. Необходимо ввести данные, которые мы заполняли на 6 и 7 шаге:



При успешной авторизации пользователя, отобразиться рабочий стол графической оболочки Fly Astra Linux:



УСТАНОВКА ИДЕКИ

https://docs.ideco.dev/installation/initial-setup



